Příloha Řádu veřejného pohřebiště č. 2

**Podmínky pro zřízení hrobového zařízení, náhrobku na pohřebišti Sušice a Albrechtice**

**Podmínky ke zřízení hrobového zařízení určuje provozovatel v rozsahu:**

* Provozovatel nebo správce určí umístění v rozsahu schváleného plánu pohřebiště, rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho opravách a likvidaci.
* Správce a nájemce musí dodržovat podmínky stanovené hydrogeologickým posudkem, aby byla dodržena 10- letá tlecí doba daná Řádem hřbitova a KHS.
* Správce pronajímá prvotně uvolněná místa a dodržuje plán hřbitova, tak aby vznikaly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobových míst stejného charakteru a rozměrů. Není přípustné pronajímat přednostně nová neobsazená místa.
* Správce vystaví nájemci povolení na zřízení, opravu, údržbu nebo demontáž hrobového zařízení a povolení k vjezdu v den realizace.
	1. Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy.
	2. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce základové spáry, která činí minimálně 80 cm.
	3. Základy památníků, náhrobků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdiva.
	4. Přední a zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
	5. Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
	6. Mezi jednotlivými místy zřizovaného hrobového zařízení musí být min. 30 cm ulička.
	7. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny.
	8. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo skládky nebo případně uložit do pronajatého kontejneru. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívány k jiným účelům než ke komunikačním a nesmí být jejich průchodnost omezována.
	9. Předat případný přebytek zeminy správci pohřebiště, protože tuto zeminu nelze ukládat do nádob na odpad v areálu hřbitova ani odvážet mimo pohřebiště.
	10. Na pohřebišti Albrechtice a Sušice -  I., II. a III. oddělení jsou určená místa na hrobová zařízení velikosti jedno hrob, dvoj hrob nebo hrobka s možností umístění speciální schránky na urny. Pokud bude hrobové místo využíváno pro ukládání do země, tak krycí deska nesmí přesáhnout polovinu plochy hrobu, aby byly dodrženy podmínky Řádu hřbitova ohledně tlecí doby.
	11. Urnová hrobová zařízení lze nově zřizovat jen v části urnového háje na pohřebišti Sušice.